Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства
	
	
	
	

	г. 
	
	«» ____2023 г.
	

	(место составления)
	
	
	

	Покрасочный цех ООО « »
	

	(наименование действующего производственного объекта)
	

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель застройщика (технического заказчика), эксплуатирующего действующий объект,
	

	 Мальцев Иван Иванович, главный инженер ООО « »
	

	(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
	

	и представитель руководителя действующего предприятия
	

	Грушин Геннадий Иванович, начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка»
	

	(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
	

	составили настоящий акт о нижеследующем.
	

	Застройщик (технический заказчик) предоставляет объект:
	

	Крыша покрасочного цеха ООО « »
	,

	(наименование объекта, участка, территории)
	

	ограниченный координатами
	В соответствии с л. 6 324-16-2021-ГП
	,

	
	(наименование осей, отметок и номер чертежа)
	

	для производства на нем строительно-монтажных работ под руководством технического персонала, осуществляющего строительство, на следующий срок:
	

	начало – 06 октября 2022 года,
	
	окончание – _ _____ 2022 года.
	

	До начала строительного производства необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель

	Предоставить приказы о назначении ответственных должностных лиц за безопасное производство работ
	До начала производства работ
	ФИО., начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «»

	Предоставить документы, подтверждающие право допуска на территорию Заказчика, в том числе: копии документов об образовании, квалификации, обучении по охране труда, при производстве специальных работ – соответствующие удостоверения
	До начала производства работ
	ФИО, начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка»

	В период с 06.10.2022–12.10.2022 обеспечить явку всех работников, участвующих в строительно-монтажных работах, для прохождения вводного инструктажа в службу главного инженера ООО « »
	До начала производства работ
	ФИО, начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка»

	Установить защитные и сигнальные ограждения, вывесить знаки и плакаты безопасности, выставить пост
	До начала производства работ
	ФИО, начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка»

	Кровельные работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, производить с применением исправных, своевременно испытанных удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и (или) систем канатного доступа в соответствии с ППР и нарядом-допуском
	Постоянно
	ФИО., начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка»

	Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным способом, обеспечить не менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также первичными средствами пожаротушения
	До начала производства работ
	ФИО., начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка»

	Установить стационарные точки крепления применяемых средств обеспечения безопасности работ на высоте
	До начала производства работ
	ФИО., начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка»

	Установить и закрепить трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног при перемещении по крыше
	До начала производства работ
	ФИО , начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка»

	Рабочие зоны с превышенным допустимым уровнем шума обозначить знаками безопасности. Работу в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты запретить
Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, оснастить защитными устройствами или страховочными ограждениями высотой 1,1 м и более, а при расстоянии более 2 м – сигнальными ограждениями.
Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) оградить, если расстояние от уровня настила до нижнего проема менее 0,7 м
	До начала производства работ
	ФИО начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка»

	Разместить санитарно-бытовые помещения с соблюдением требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
Оборудовать санитарный пост с аптечкой первой помощи, носилками, фиксирующими шинами и другими средствами оказания первой помощи
	До начала производства работ
	ФИО., начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка»

	Запретить выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы, ветра со скоростью 6 м/сек и более, порывов ветра со скоростью 10 м/сек и более
	Постоянно
	ФИО, начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка»

	Запретить нахождение работников ООО «Ремсистемы» на объектах Заказчика в отсутствие ответственного исполнителя работ, а также по окончании рабочего дня
	Постоянно
	ФИО., начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ромашка»

	
	
	
	

	Представитель застройщика (технического застройщика),

	эксплуатирующего объект,
	
	

	
	(подпись)
	

	Представитель руководителя действующего предприятия
	

	
	(подпись)

	
	
	
	
	



